{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["报社","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报社","index":0,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"merged":[[1,0,1,3],[3,0,3,4],[4,0,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["达州传媒中心报社采编播发专用系统信息化项目报价函"]
[]
["达州市文化旅游投资有限公司："]
["    贵公司询价公告已知晓，经研究，现将我公司初步报价于下："]
["板块编号","板块名称","板块描述","初步报价（金额单位：万元","备注"]
[1,"7号多景区演播室超高清（4K）演播室系统","包含3台摄像机及附件、摄像机承托系统、数字切换设备、矩阵、字幕图文系统、监视系统、通话系统、同步及时钟系统、Tally系统、提词器、音频系统、视频周边、线缆、安装材料、辅材等"]
[2,"8号虚拟演播室超高清（4K）演播室系统","包含1台摄像机及附件、摄像机承托系统、数字切换设备、矩阵、字幕图文系统、监视系统、通话系统、同步及时钟系统、Tally系统、提词器、音频系统、视频周边、线缆、安装材料、辅材等"]
[3,"媒资管理系统及非编系统","包含1套智能存储管理系统、2套超高清非线性有卡编辑系统、8套超高清非线性编辑工作站点、制作网数据库1套及交换机等辅助设备。"]
[4,"录音系统","包含DAWN数字音频工作站，控制台、高品质双通道话放、立体声母带压缩器、立体声母带限幅器、大振膜电容话筒、监听音箱、监听耳机、电源时序器、操作台及相关安装辅材"]
[5,"声学装修系统","包含8号虚拟演播室天花、墙面、地面声学处理、隔声门制作、场灯墙面插座及蓝箱制作；录音室天花、墙面、地面声学处理、隔声门制作、场灯墙面插座安装"]
[6,"演播室灯光系统","包含7号多景区演播室舞美灯光系统、8号虚拟演播室舞美灯光系统"]
[7,"中心机房装修","包含机房装饰系统；机房空调系统；机房供配电系统；机房防雷接地系统；综合布线系统；消防报警系统；环境监控系统；安防监控系统"]
[8,"办公电脑及软件","包含75台国产计算机、10台国产计算机笔记本以及配套的国产操作系统、流式软件、版式软件、杀毒软件等"]
[9,"机房装饰系统","包含130平方的静电地板、180平方的墙面彩钢板、130平方的微孔铝扣板吊顶、50米长的不锈钢贴脚线、6个LED灯、35平方的石膏隔墙、12个镀锌角钢散力架、地面找平、地面和顶面的防尘漆、相关辅材"]
[10,"机房空调系统","包含一台总冷量≥41.2KW，显冷量≥37.2kw的精密空调，相关辅材"]
[11,"机房供配电系统","包含一个市电配电柜、一台60KVA的UPS主机、32节12V150AH的蓄电池、电池架、1个防爆灯，相关辅材"]
[12,"机房防雷接地系统","包含50米的30*3的紫铜带、30米的BVR35mm2的接地引入线、1个等电位接地箱，相关辅材"]
[13,"综合布线系统","包含16个六类24口网络配线架、50个理线架、8箱6类非屏蔽双绞线、8台600*1200*2000mm服务器机柜,16个16位10A的机柜PDU，20米的200*100mm的镀锌网格桥架，10米的120*100mm的光纤槽道，相关辅材"]
[14,"消防报警系统","包含4套光电感烟火灾探测器、4套点型感温火灾探测器、1套火灾声光警报器、1套紧急启停按钮、1套放气指示灯、1套气体灭火控制器、1套150KG的柜式七氟丙烷灭火装置、1套泄压装置、相关辅材"]
[15,"环境监控系统","包含精密列头柜监测软件模块、UPS配电柜监测软件模块、市电配电柜监测模块、UPS监测软件模块、精密空调监测软件模块、智能漏水监测模块、温湿度监测模块、消防监测模块、视频监控模块、门禁监控模块、短信语音报警模块、监控主机、数据采集一体机、相关辅材"]
[16,"安防监控系统","包含6个半球高清摄像机、一个网络硬盘录像机、2个4T监控硬盘、1套门禁系统"]
[17,"核心设备","包含1台核心交换机、12台楼层交换机、1台防火墙、1台上网行为管理器，2台服务器交换机，20台服务器，5台存储服务器"]
[]
[]
[null,null,"报价公司名称（盖章）"]
[null,null,"    2023年  月  日"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}